엔트리-하드웨어 연결 매뉴얼

1. 처음 연결하는 경우(드라이버와 펌웨어를 설치하지 않은 경우)

① 「play-entry.com」 에 접속하여 [만들기] - [새로 만들기]에 접속합니다.

② [블록] 탭에서 [하드웨어]를 선택하고 [연결 프로그램 다운로드]를 클릭합니다.

주의사항

* Mac OS를 지원하지 않습니다.

* 윈도우 7이상을 권장합니다.

* 크롬 브라우저에서만 사용 가능합니다.

③  파일을 다운로드 받습니다.

④ 다운로드 받은 압축 파일을 풉니다.

⑤  파일을 열어  를 더블클릭하여 연결 프로그램을 실행합니다.

⑥ 연결하고자 하는 하드웨어를 클릭합니다.

* 본 매뉴얼에서는 엔트리 센서보드를 기준으로 설명했습니다.

⑦ 아두이노 기반의 하드웨어(아두이노, 엔트리 센서보드)는 드라이버와 펌웨어를, 나머지 하드웨어는 드라이버를 설치해야 합니다. 드라이버 설치 버튼을 클릭하면 엔트리보드 드라이버가 설치됩니다.

주의사항

* 이미 드라이버를 설치한 적이 있는 컴퓨터에서는 이 과정을 생략합니다.

⑧ 다음과 같은 창이 뜨면 [INSTALL]을 누르고 'Driver install success!' 메시지가 뜰 때까지 기다립니다.

⑨ 엔트리보드(하드웨어)와 컴퓨터를 USB 포트로 연결한 다음, 펌웨어 설치를 클릭하여 펌웨어를 설치합니다.

주의사항

* 펌웨어 설치란 아두이노 보드에 엔트리와 연결하여 동작할 수 있는 소스코드를 넣어주는 것을 의미합니다.

* 예전에 펌웨어를 이미 업로드 한 경우라도, 펌웨어가 업그레이드 되는 경우가 있으므로 제대로 동작하지 않는다면 펌웨어를 다시 한 번 설치해보세요.

⑩ ‘하드웨어 > 연결 중’ 에서 ‘하드웨어 > 연결 성공’으로 바뀌면 엔트리보드(하드웨어)가 성공적으로 연결 된 것입니다.

주의사항

* 엔트리보드(하드웨어)를 사용하기 위해서는 반드시 연결 프로그램을 실행 시키고 있어야 합니다.

* 창을 닫으면 엔트리보드와(하드웨어)의 연결도 끊어집니다.

⑪ 엔트리의 [블록] > [하드웨어] > [하드웨어 연결] 클릭하면 엔트리보드(하드웨어)를 제어할 수 있는 블록들을 확인할 수 있습니다.

* 명령 블록들이 보이지 않거나 에러가 발생한다면 연결프로그램이 켜져 있는지, 엔트리보드(하드웨어)와 컴퓨터가 연결이 되어 있는지 확인해야 합니다.

주의사항

* 한 개 이상의  엔트리 사이트 탭이 열려 있는 경우에는 최초 연결된 탭에서만 엔트리보드가 실행됩니다.

2. 연결한 적이 있는 경우(드라이버와 펌웨어를 설치한 적이 있는 경우)

① 「play-entry.com」 에 접속하여 [만들기] - [새로 만들기]에 접속합니다.

②  파일을 열어  를 클릭합니다.

③ 연결하고자 하는 하드웨어를 클릭합니다.

④ ‘하드웨어 > 연결 중’ 에서 ‘하드웨어 > 연결 성공’으로 바뀌면 엔트리보드(하드웨어)가 성공적으로 연결 된 것입니다.

⑤ 엔트리의 [블록] > [하드웨어] > [하드웨어 연결] 클릭하면 엔트리보드(하드웨어)를 제어할 수 있는 블록들을 확인할 수 있습니다.